**งานตรวจสอบสภาพทั่วไปของรถยนต์**

**1. ภายนอกรถยนต์**

1.1 ความเรียบร้อยภายนอก

มองรอบ ๆ ตัวถังด้านนอกและตรวจสอบสภาพของโครเมี่ยมละสี ตรวจสอบการเป็นสนิม ความบิดงอ หรือไม่เรียบของพื้นผิวตัวถัง รอยขีดข่วน ฯลฯ ถ้าตรวจพบจุดบกพร่องให้ทำเครื่องหมายด้วยดินสอสี และเขียนข้อความเกี่ยวกับจุดบกพร่องลงบนใบตรวจสอบ



มีรายละเอียดดังนี้

- ตรวจสอบประตูหน้า

* ตรวจสอบทั้ง 2 ประตู เปิดประตูโดยใช้มือเปิดประตูทั้งด้านในและด้านนอก และ

ต้องปิดได้อย่างสนิทแน่น

****

* ตรวจสอบว่าประตูไม่สามารถเปิดได้โดยการใช้มือเปิดทั้งด้านในและด้านนอกเมื่อปุ่ม

หรือแขนล็อกประตูอยู่ในตำแหน่งล็อก

****

* ตรวจสอบประตูแต่ละบาน สามารถล็อก และปลดล็อกได้ด้วยกุญแจ

****

**-** ตรวจสอบประตูด้านหลัง

* ตรวจสอบว่า ประตูเปิดและปิดได้อย่างนิ่มนวล จากการใช้มือเปิดทั้งด้านในและด้านนอก
* ตรวจสอบว่า ประตูไม่สามารถเปิดได้โดยมือเปิดทั้งสองด้านในและด้านนอกในขณะที่ปุ่ม หรือแขนล็อกอยู่ในตำแหน่งล็อก
* ระบบป้องกันเด็ก ตรวจสอบประตูต้องไม่สามารถเปิดได้จากด้านในเมื่อปุ่มล็อก

ป้องกันเด็กอยู่ในตำแหน่งล็อก

****

**-** ตรวจสอบฝากระโปรงหน้า มีรายละเอียดดังนี้

* ตรวจสอบฝากระโปรงสามารถเปิดได้อย่างนิ่มนวล เมื่อขอจับฝากระโปรงเพื่อ

ความปลอดภัยถูกปลด

****

* ตรวจสอบฝากระโปรงล็อกได้อย่างสนิทแน่น เมื่อขอบของฝากระโปรงถูกกดด้วยมือ



**-** ตรวจสอบฝาปิดถังน้ำมัน

* ตรวจสอบฝาปิดถังน้ำมัน สามารถล็อก และปลดล็อกได้โดยกุญแจ

****

**-** ตรวจสอบฝากระโปรงท้าย (หรือประตูหลัง)

* ตรวจสอบฝากระโปรงท้าย สามารถล็อก และปลดล็อกได้โดยกุญแจ

****

**2. ภายในรถยนต์**

มีรายละเอียดต้องทำการตรวจเช็คดังต่อไปนี้

2.1 เบาะนั่ง

ตรวจเช็คการทำงานของเบาะในการปรับระดับ การล็อก และการเลื่อนของรางเลื่อนเบาะ



2.2 เข็มขัดนิรภัย และหูยึดเข็มขัดนิรภัย

ตรวจเช็คความเรียบร้อย และการทำงานของเข็มขัดนิรภัย



2.3 ตรวจสอบแตร

ตรวจเช็คเสียงแตรดัง เมื่อสวิตช์แตร (แป้นพวงมาลัย) ถูกกด

****

2.4 ตรวจสอบปัดน้ำฝน/ล้างกระจก ที่กระจกหน้า

* กดปุ่มที่ปลายสวิตช์ปัดน้ำฝน และตรวจเช็คน้ำยาล้างกระจก ต้องฉีดออกมาเป็นฝอย และอยู่ในบริเวณที่ถูกต้องบนกระจกหน้า



* สวิตช์จุดระเบิดอยู่ในตำแหน่ง ON ตรวจเช็คความเร็วของใบปัดน้ำฝนเปลี่ยนแปลงโดยสอดคล้องกับตำแหน่งของสวิตช์ปัดน้ำฝน



2.5 ตรวจสอบระบบส่องสว่างรถยนต์

ระบบไฟส่องสว่างรถยนต์ ทำหน้าที่ให้แสงสว่างภายนอกตัวรถยนต์ เพื่อประโยชน์ในการส่องสว่างพื้นถนน และบอกขนาดความกว้าง-ยาวของตัวรถ ระบบไฟส่องสว่างมีดังนี้

- ไฟหน้ารถยนต์ มีสองอย่าง ได้แก่ ไฟสูงและไฟต่ำ

- ไฟหรี่

- ไฟท้าย

- ไฟส่องป้ายทะเบียน

- ไฟเบรก

- ไฟฉุกเฉิน

หากในระบบไฟส่องสว่างรถยนต์นี้ ไฟดวงใดไม่สามารถให้แสงสว่างได้ ก็ควรทำการตรวจสอบ แก้ไข หรือเปลี่ยนหลอดไฟดวงนั้น

