**1. ผลิตภัณฑ์บำรุงรักษาภายในและภายนอกรถยนต์**

1.1 น้ำยาปรับความเย็นและป้องกันสนิมหม้อน้ำ (WILESON COOLANT & ANTIRUST)

ประกอบด้วย Ethylene Glycol ซึ้งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายความร้อน และยังช่วยป้องกันการเกิดสนิม ตะกรน การผุกร่อนของหม้อน้ำและรังผึ้ง

1.2 หัวเชื่อเติมหม้อพักน้ำล้างกระจก(WILESON WINDSCREEN WASHER)

ช่วยขจัดคราบน้ำมัน มูลนำ คราบแมลง และคราบสกปกต่างๆ ป้องกันเกิดริ้วรอยบนกะจก ทำให้กระจกใสสะอาด

1.3 แชมพูล้างรถสูตรเข้มข้น(WILESON CAN SHAMPOO)

สำหรับทำความสะอาดรถยนต์มีส่วนประกอบของสารป้องกันสนิมและ UV SUN SCREEN ที่ป้องกันรังสีอัลตราไวโอเลต ซึ่งเป็นสาเหตุทำให้สีรถเสื่อมสภาพและซีดจาง

1.4 น้ำยาเคลือบเงาหน้าปัดรถยนต์เบาะ ฯลฯ(WILESON RROTECTS & SHINE)

น้ำยาเคลือบเงาหน้าปัดรถยนต์ เบาะ ไวนิล PVC ยางและเฟอร์นิเจอร์ต่างๆ ตัวยาจะซึมเข้าไปในเนื้อวัสดุที่เคลือบให้ยาวนานขึ้น

1.5 น้ำยาเคลือบสีรถยนต์สูตรคาร์บูบาร์แว็กซ์(WILESON CARNUBA CARWAX)

เคลือบสีสูตรคาร์บูบาร์ ได้รับการยอมรับทั่วโลก ในการช่วยเคลือบสีรถให้ทนท่านต่อความร้อน และรังสีอัลตราไวโอเลต สะดวกในการใช้งาน เช็ดออกง่าย

1.6 น้ำยาทำความสะอาดพรม กำมะหยี่ ผ้า(WILESON UPHOLSTREY CLEANER)

ขจัดคราบสกปกได้อย่างงายดายและป้องกันการจับตัวของคราบสกปกที่จะเกิดขึ้นใหม่ และช่วยขจัดกลิ่นที่ไม่พึ่งประสงค์

1.7 น้ำยาเคลือบสีเมทัลลิก (WILESON CARWAX MATELLIC)

สูตรเทฟล่อนที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อใช้กับสีเมทัลลิกโดยเฉพาะ ป้องกันการเกิดรอยขีดข่วน ทำสีให้รถเงางามคงทนเหือใหม่อยู่เสมอ

1.8 น้ำยาเคลือบยาง (WILESON TYRE SHINE)

ประกอบด้วย Silieone และ Polymer ทำให้ยางรถยนต์อ่อนนุ่ม ยืดหยุ่นไม่แห้งกรอบ และยืดอายุการใช้งานของยางรถยนต์

**2. ผลิตภัณฑ์หล่อลื่น และผลิตภัณฑ์บำรุงรักษาเครื่องยนต์**

2.1 น้ำมันเครื่องยนต์เบนซิน

น้ำมันเครื่อง เวลลูป-วัน 5W-40 (Velube-1 Fully Synthetic) เป็นน้ำมันเครื่องสังเคราะห์ 100% คุณภาพสูงสุดสำหรับเครื่องยนต์เบนชินทุกยุคใหม่ที่ช่วยเพิ่มสมรรถนะ และลดการสึกหรอของเครื่องยนต์ได้อย่างสูงสุด พัฒนาขึ้นด้วยเทคโนโลยีชั้นสูง ผสมผสานระหว่างโพลีอัลฟาโอลิฟินและเอสเทอร์ อีกทั้งผนวกกับสารเพิ่มคุณภาพสูตรเฉพาะ โดยผ่านมาตรฐานสูงสุด API SL/CF และผ่านมาตรฐานการทดสอบของค่ายรถยนต์ชั้นนำของยุโรป มีความหนืดตามมาตรฐาน SAE 5W-40

คุณสมบัติพิเศษ

* ช่วยรักชิ้นส่วนภายในของเครื่องยนต์ให้สะอาดอยู่เสมอ
* ป้องกันการสึกหรอได้ดี
* ช่วยประหยัดน้ำมันเชื่อเพลิง
* ยืดอายุการใช้งานเครื่องยนต์ได้ยาวนาน
* เพิ่มกำลังให้เครื่องยนต์
* มีความเสถียรสูง แม้ในขณะเครื่องยนต์ทำงานหนัก และมีความร้อนสูง

- น้ำมันเครื่อง เรซซิ่ง เพาวอร์ พลัส (Racing Power Plus Semi-Syn)

น้ำมันเครื่องมัลติเกรดกึ่งสังเคราะห์คุณภาพสูงที่มีฟิล์มน้ำมันที่หนาแน่น ช่วยลดการสึกหรอ และยืดอายุการใช้งาน เหมาะสำหรับเครื่องยนต์เบนซินยุคใหม่ สมรรณนะสูง

คุณสมบัติพิเศษ

* มีคุณสมบัติดีในการปกป้องเครื่องยนต์ โดยมีฟิล์มน้ำมันที่หนาแน่น ทนความร้อน ช่วยลดการสึกหรอ และยืดอายุการใช้งานของเครื่องยนต์
* มีดัชนีความข้นใสที่ 10W-40 ซึ่งจะซึ่งจะช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากการสึกหรอ ณ จุดสตาร์ทเครื่องได้อย่างดีเยี่ยม
* เหมาะกับรถยนต์ที่ติดเทอร์โบชาร์จ ระบบหัวฉีดอิเล็กทรอนิกส์และระบบมัลติวาล์ว
* มีสารชะล้างชนิดพิเศษช่วยทำความสะอาดเครื่องยนต์ได้อย่างดีเยี่ยม
* ช่วยประหยัดค่าบำรุงรักษารถยนต์และค่าเชื้อเพลิง

**-** น้ำมันเครื่อง เอ็ม ดี เอฟ ซินเทติก เบลน (MDF Synthetic Blend)

เป็นน้ำมันเครื่องกึ่งสังเคราะห์ชนิดพิเศษ ซึ่งผลิตขึ้นจากน้ำมันสังเคราะห์พื้นฐานโพลีอัลฟา โอลิฟินส์ (PAO) ผนวกกับน้ำมันแร่พื้นฐานคุณภาพสูง ช่วยลดการสึกหรอและเพิ่มสมรรถนะให้กับเครื่องยนต์โดยเฉพาะเครื่องยนต์เบนซินที่เริ่มมีอายุการใช้งาน

คุณสมบัติพิเศษ

* ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากการสึกหรอ โดยมีดัชนีความข้นใสที่ 20W-50
* เหมาะกับรถยนต์ที่ติดเทอร์โบชาร์จ ระบบหัวฉีด อิเล็กทรอนิกส์และระบบมัลติวาล์ว
* มีสารชะล้างที่ดีช่วยให้เครื่องยนต์สะอาดอยู่เสมอ
* ช่วยประหยัดค่าบำรุงรักษาและยืดอายุการใช้งานของเครื่องยนต์
* ช่วยยืดอายุการเปลี่ยนถ่ายน้ำมัน

2.2 น้ำมันเครื่องยนต์ดีเซล

- น้ำมันเครื่องยนต์ดีเซล (Z-1 Pick-up)

 เวลลอย แซควัน ปิ๊กอัพ เป็นน้ำมันเครื่องยนต์เกรดเดี่ยว SAE 40 ที่พัฒนาขึ้นให้มีความเหมาะสมสำหรับรถปิ๊กอัพดีเซลที่ใช้งานทั่วไป โดยสามารถใช้ได้ดีกับเครื่องยนต์ดีเซลที่ติดตั้งและไม่ติดตั้งเทอร์โบชาร์จ

 คุณสมบัติพิเศษ

* ปกป้องกันการสึกหรอและการกัดกร่อนได้ดี
* มีการเสถียรต่อการรวมตัวของออกซิเจน ต่อต้านการเกิดเขม่า และคราบยางเหนียวได้ดี
* ป้องกันไม่ให้แหวนลูกสูบติดตาย
* ช่วยทำให้ภายในเครื่องยนต์สะอาด และยืดอายุการใช้งานของเครื่องยนต์
* เหนือกว่ามาตรฐาน API CF/SF

ฯลฯ

- สเปรย์โฟม (SHINE & CLEAN)

 เวลอย ซายน์ แอนด์ คลีน เป็นสเปรย์โฟมทำความสะอาดเคลือบรักษาล้อรถ ซึ้งได้พัฒนาขึ้นเพื่อทำความสะอาดและปกป้องรถล้อจากสภาพแวดล้อม และรังสี UV จากแสงแดดโดยมีโฟมช่วยดึงสิ่งสกปรกจากยางและมีกลิ่นที่ป้องกันสุนัขที่ฉี่บนล้อรถ

2.3 จาระบีสเปรย์หล่อลื่นและน้ำยาระบบหลล่อลื่นจาระบี (SLIP - EP)

- จาระบีเวลลอย สลิป – อีพี

เป็นจาระบีสูปลลิเธียมคุณภาพสูงทนแรงกด ทนความร้อนและป้องสนิมได้ออย่างดีเยี่ยม ซึ่งทำให้เหมาะสมกับการใช้งานทั่วไป และงานหนัก เช่น หล่อลื่น ชิ้นส่วนต่างๆ รวมถึงลูกปืนล้อรถยนต์ นั่ง รถกระบะ และรถบรรทุก

- จาระบีพิเศษ (MOLY SPPECIAL)

 จาระบีเวลลอย โมลี – สเปรย์ เป็นจาระบีสบู่ลิเธียมคุณภาพสูงผสมสารโลลิบตินั่มไดซัลไฟต์ การหล่อที่มีคุณสมบัติพิเศษทนความร้อนสูงและเกาะเคลือบผิวสัมผัสของโลหะไดอย่างแนบแน่น จึงทนแรงกระแทกของลูกปืนในตลับบอย่างดีเยี่ยมโดยเฉพาะในหัวเพลาขับเคลื่อนอิสระของรถยนต์

- สเปรย์หล่อลื่นอเนกประสงค์ (ONE EOR ALL)

 สเปรย์หล่อลื่นอเนกประสงค์คุณภาพสูงเหมาะสำหรับใช้งานทั่วไป เช่น ไล่ความชื้นและหล่อลื่น ป้องกันสนิมชิ้นส่วนอุปกรณ์ต่างๆ มีคุณสมบัติแทรกซึมเข้าไปหล่อลื่นชิ้นส่วนต่างๆได้อย่างดีเยี่ยม ช่วยป้องกันสนิมและมีกล่นหอม

- น้ำยาปรับสภาพระบบหล่อเย็น (VEL COOL HI - TECH)

 น้ำยารับสภาพสำหรับระบบหล่อเย็นของเครื่องยนต์ผลิตจาก Mono Ethylene Glycol และสารเพิ่มคุณภาพชนิดพิเศษ เพื่อให้มีคุณสมบัติดีเยี่ยมในการช่วยระบายความร้อน ป้องกันสนิม และป้องกันการกัดกร่อน ของโลหะภายในระบบ หล่อเย็นของเครื่องยนต์ยุคใหม่สมรรถนะสูง พัฒนาสำหรับการใช้ผสมอัตราส่วนที่ 3 ต่อ 1